|  |  |
| --- | --- |
| TP/CR # | Impacted section number in 38.174 |
| R4-2007991 | 2 |
| R4-2008596 | 12.1, 12.2, 12.3 |
| R4-2008601 | 12.3.2.5, 12.3.2.6 |
| R4-2008597 | 12.1.1.2 |
| R4-2008598 | 12.1.1.3.2 |
| R4-2008599 | 12.2.1.1 |
| R4-2008600 | 12.3.11 |
| R4-2008611 | 12.3.2.2, 12.3.2.3, 12.3.2.4 |
| R4-2008769 | Not found in Doc or Inbox (?) |
| R4-2006275 | 6.5, 9.6 |
| R4-2008778 | 6.4, 9.5 |
| **R4-2008788** | 7.7, 10.8 |
| **R4-2008791** | 7.8, 10.9 |
| **R4-2008795** | 10.5 |
| **R4-2008796** | 2, 10.7 |
| **R4-2008798** | 10.5.2 |
| **R4-2008799** | 7.6 |
| **R4-2008800** | 7.2, 10.2, 10.3 |
| **R4-2008801** | 7.3, 10.4 |
| **R4-2009063** | 6.3, 9.4 |

1. The changes regarding section 12.3.1.1 that were proposed in R4-2008600 were not captured in the draft of updated IAB spec. Because, these requirements are exactly same as UE requirements and the current version cites 38.133 to capture these requirements. So, 12.3.1.1 of the current version has been kept intact.